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	Lp.
	Nazwa 
	Specyfikacja 
	Ilość  
	Cena 
netto
	Cena brutto 

	1.
	Wózek inwalidzki aluminiowy 
	· Dopuszczalne obciążenie 130 kg
· Odchylane podłokietniki
· Regulacja wysokości podłokietników
· Uchylne podnóżki
· Szerokość siedziska /szerokość całkowita: 440 mm/640 mm, 460 mm/660 mm, 480 mm/680 mm
· Regulacja środka ciężkości (po amputacji)
· Koła lane pełne
· waga wózka maksymalnie do 15kg
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	2.
	Podpórka rehabilitacyjna 4 kołowa  aluminiowa 
	· składana aluminiowa rama, lakierowana metodą proszkową 
· stabilna i wytrzymała konstrukcja 
· regulacja wysokości rączek i siedziska
· ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
· 4 koła bezobsługowe piankowe, pełne – 8” (20 cm) 
· hamulec z systemem postojowego blokowania 
· kosz na zakupy pod siedziskiem 
· uchylne siedzisko wykonane z tworzywa
· składane i odpinane oparcie 
· Szerokość całkowita - 65 cm
· Szerokość siedziska - 37 cm
· Wysokość siedziska  min. 52 cm, max. 60 cm
· Wysokość rączek min. 94 cm, max. 101 cm
· Waga  –  maksymalnie 6 kg
· Maksymalne obciążenie – 136 kg
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	3.
	Kula łokciowa 
	· regulowana wysokość: 95 – 126 cm
· regulacja skokowa: 2,5 cm
· waga: 0,5 kg
· maksymalne obciążenie: 100 kg
· uchwyt uchylny ramienia
· wyprofilowany  anatomicznie  uchwyt dla dłoni zapobiegający powstawaniu odciskom
· kolor srebrny
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	4.
	Materac przeciwodleżynowy
	· konstrukcja  rurowa
· wyłogi do stabilnego mocowania
· nieprzemakalny pokrowiec
· cicha głośność pompy
· regulacja powietrza
· do stosowania przy zagrożeniu odleży nowym  stopnia I                 i II
· maksymalna waga: min. 130 kg
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	5. 
	Fotel masujący
	· Kolor: szary
· Materiał: rama z drewna + obicie ze sztucznej skóry
· Wszechstronnie regulowane oparcie
· Wymiary po rozłożeniu: 66 x 130 x 94 cm (szer. x gł. x wys.)
· Wymiary w pozycji pionowej: 66 x 92 x 106 cm (szer. x gł. x wys.)
· Szerokość siedziska: 52 cm
· Wysokość siedziska: około 46 cm
· Fotel obraca się swobodnie
· Jednostka sterująca z certyfikatem GS/CE
· Z pilotem zdalnego sterowania
· Funkcje: masaż + ogrzewanie okolic pasa
· Intensywność: niska, średnia, wysoka
· Materiał: Bawełna: 4%, Poliester: 3%, PCV: 93%
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	6.
	 Łóżko  rehabilitacyjno- pielęgnacyjne
	Łóżko przeznaczone dla osób starszych lub całkowicie leżących, niepełnosprawnych lub pozostających w domu, mających problemy z samodzielnym wstawaniem lub wchodzeniem do łóżka.  

· cztery  segmenty - ruchomy obszar tułowia oraz nóg, górnej  i dolnej części nóg oraz stałego, nieruchomego obszaru dolnej części kręgosłupa.
· segmenty sterowane elektrycznie za pomocą pilota
· regulacja wysokości: 40-81 cm
· regulacja kąt zagłówka: 0 - 70 stopni 
· sterowanie elektryczne - pilot
· leże metalowe lub drewniane
· metalowy stelaż
· drewniane barierki
· wysięgnik z trójkątem: w zestawie
· odkryty siłownik
· regulacja wysokości: 40-81 cm
· maksymalna waga użytkownika: 135 kg
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	7.
	Trójnóg rehabilitacyjny
	Laska inwalidzka typu trójnóg  
· rozstaw podparć (nóg) tworzącym plan w kształcie trójkąta o wysokości 240 mm i bokach 285 x 240 x 240 mm;
· trzy punkty podparcia (nogi) zakończone nasadkami gumowymi zapewniające  większą stabilność niż zwykłe laski;
· gumowe nasadki na nogach zapobiegające  ślizganiu się laski;
· konstrukcja laski pozwalająca  na jej użytkowanie z prawej lub lewej strony;
· profilowany, chromowany uchwyt wykończony miękką pianką;
· lekka konstrukcja aluminiowa z solidną stalową podstawą z trzema nogami ( 0,6 kg );
· regulacja wysokości (skokowa) umożliwia dopasowanie do wzrostu użytkownika (zakres od 770 do 980 mm);
· dwukolorowa chromowo – czarna.
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	8.
	Wózek pielęgnacyjny
	· maksymalne obciążenie: 120 kg
· całkowita szerokość: 71 cm
· całkowita długość: 109 cm
· szerokość siedziska: 38/40/42/44/48 cm
· głębokość siedziska: 44/46/48 cm
· wysokość siedziska: 44,5-47-49,5 cm / 46,5-49-51,5 cm / 48,5-51-53,5 cm
· wysokość oparcia (zależna od wysokości poduszki oparcia): 83,2/81,2/79,2 cm
· zakres regulacji kąta pochylenia oparcia i siedziska; 0 do 40 stopni
· wysokość podłokietnika od siedziska (zależna od wysokości poduszki oparcia): 27,5/25,5/23,5 cm
· możliwość dokonywania wszystkich  regulacji za pomocą siłowników hydraulicznych
· waga wózka do  35kg
· wysokość całkowita: 129/131,5/134 cm
· kolor tapicerki –  preferowany  brązowy szary lub srebrny
· kolor ramy – szary, srebrny lub czarny 
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	9.
	Fotel sanitarny 4w1
	Fotel sanitarny, który może być używany jako fotel sanitarny, podwyższenie sedesu, ramy bezpieczeństwa do sedesu lub fotel prysznicowy
· siedzisko z wodoodporną tapicerką. 
· możliwość regulowania wysokości fotela w zakresie od 43 do 55cm. 
· Łatwa możliwość montażu bez użycia narzędzi. 
· Maksymalna waga użytkownika - 120 kg. 
· aluminiowa nierdzewna rama
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